
Gemeindesaal Licht und Leinwand

Normale Deckenleuchten

Die Lichtschalter befinden sich gleich neben der Eingangstür.



Deckenfluter in den Einbauschränken

Unter den Lichtschaltern befinden sich Schalter für die Deckenfluter. Diese Werden im Winterhalbjahr häufig mit eingeschaltet. Aber beim Ausschalten werden sie leicht vergessen.

Die Leuchtmittel werden sehr heiß, deshalb kann es und leichtem Brandgeruch wegen des verbrennenden Staubes kommen. Es wird empfohlen, die Leuchtmittel einmal im Jahr (am besten im Herbst) von Staub zu befreien. Das kann u.U. auch durch festes Pusten erfolgen. Besser ist, das Gitter zu öffnen und den Staub mit dem Staubsauger zu entfernen.


Lichtschalter für die Terrasse

Dieser Schalter liegt zwischen den beiden Ausgangstüren zur Terrasse. Er ist durch einen Vorhang meist verdeckt.



Die Leinwand
ist fest in der Nordwand verbaut.
Der Schalter für die Leinwand befindet sich im letzten Wandschrank, gleich neben der Leinwand.
Es ist ein grauer Schalter auf Augenhöhe, der zeitweise von Gegenständen verdeckt sein kann.

