
Glockenturm - Zugang und Einbauten


Zur Sicherheit sollte vor der Turmbegehung sichergestellt werden, dass während des Einstieges in die Glockenstube keine Glocke schwingt, denn das könnte zu gefährlichen Verletzungen führen!

Vorbereitung zur Sicherheit
Vor dem Aufgang in die Glockenstube sollte man ein Schild an die Glockenschaltung hängen, damit niemand die Glocken anschaltet, während man oben ist!

Auch sollte nicht zu den üblichen Läutezeiten (werktags 8.00, 12.00 und 19.00) hinaufgegangen werden oder das Läutwerk im Schalterraum unter der Orgeltreppe händisch geschaltet werden..

Unten muss eine hohe Klappleiter an die eingebaute Leiter angestellt werden. Wir haben eine vierteilige Klappleiter, die dafür gut geeignet ist.

Auf- und Abstieg
Aus Sicherheitsgründen solle beim Aufgang rutschfeste Schuhe getragen werden. Ein Geschirr beim Aufgang ist nicht zu empfehlen, weil das Ein- und Aushängen des Klettergeschirrs in die Führungsschiene gefährlicher ist als das vorsichtige Nutzen der Leiter.

Es empfiehlt sich, nur immer eine Hand oder einen Fuß zu bewegen, so dass man sicheren Halt beim Auf und Abstieg hat. Besonders aufmerksam sein muss man beim oberen Übergang in die Glockenstube. Die Bodenklappe muss nur hochgedrückt werden.

Wenn man in der Glockenstube angelangt ist, sollte die Bodenklappe vorsichtig geschlossen werden, für den Fall, dass man in der Glockenstube strauchelt. Beim Heruntergehen muss die Bodenklappe wieder vorsichtig geöffnet und beim Heruntergehen geschlossen werden.

In der Glockenstube
Dort gibt es links vom Einstieg einen Lichtschalter. Bitte vor dem Hinabsteigen nicht vergessen diesen Schalter auszuschalten!

Unterhalb des Lichtschalters ist eine Steckdose, in der eine Mehrfachsteckdose steckt. Von dort aus geht ein Kabel hinauf, links neben das Eulenloch. Dort sind die Anschlüsse für das Turmkreuz und den Weihnachtsstern.

Für das Umschalten zwischen Kreuz und Stern gibt es eine Fernsteuerung, die Dank der Frequenz von 866 MHz von unten zu aktivieren ist.

Es ist auch ein Dämmerungsschalter in die Glockenstube eingebaut, der Kreuz und Stern während der Dunkelheit einschalten.

Bei Gemeindefesten kann durch das Eulenloch ein Seil heruntergelassen werden, um daran die Mitte des Segeltuches zu befestigen und entsprechend hochzuziehen. Dadurch kann Regenwasser abfließen, falls es regnet.

